|  |
| --- |
| **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 电子温控，数码模块显示；
2. 设置温度、工作温度及工作状态所有参数实时显示；
3. 分体式设计，加热快、受热均匀，寿命长；
4. 具有记忆功能，运行后自动保留设置温度；
5. 附带小烤板，烤片温度室温到80℃。
 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|