1、 [bookmark: _GoBack]项目名称：除湿机
2、 数量：1台
3、 技术和性能参数需求
1、 除湿量：150L/D (35C 90%RH)；
2、 电源：220V~50Hz；
3、 额定功率	：1320W；
4、 最大功率：2150W；
5、 [bookmark: OLE_LINK1]水箱大小：8L；
6、 冷媒：R410a；
7、 净重：58kg；
8、 适用面积	：200~350m2；
9、 带把手机身尺寸：490*483*990mm；
10、 自定义湿控：湿度10%-90%可调；
11、 定时功能：1~24h定时开关；
12、 远程控湿：支持APP远程智控；
13、 智能除湿：按湿度设定值智能启停；
14、 多模式设定：舒适/干燥/连续模式；
15、 排水方式：8升水箱+软管外接排水；
16、 过滤配置：精密过滤网；
化霜技术：专利化霜技术，除湿无惧低温。
四、配置需求
1、 压缩机
2、 电机
3、 两器
4、 湿度传感器
5、 主板
6、 控制器
7、 过滤网
8、说明书
