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	主机显示器一体化设计
医用专业显示器:19”彩色触屏WSXGA+TFT显示器,分辨率1680x1050，黑色可消毒面板，支持15种以上消毒剂擦拭无风扇，无硬盘。为杜绝交叉感染设计全面心律失常分析软件
12导全导心电图采集分析软件
12导联心电图，同屏显示&12导联ST段分析软件48小时图形数字趋势
血液动力学计算，氧合计算，通气计算软件  
	插件框 4槽位插件框 
  多参数基础测量模块 M3001A通用模块 
   心电/呼吸/无创血压/FAST血氧饱和度/Perf灌注指数/HR心率/PR脉率 
   5导联心电附件套、长款成人指套式血氧探头、无创血压主电缆及成人袖带
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