	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	













	1. 显存配置：≥24GB容量，显存类型为GDDR6/GDDR7/HBM2，显存位宽≥128bit，显存带宽≥280GB/s（确保PACS图像文件处理流畅）； 
2. 信号输出：支持≥3路独立信号输出，接口类型含DisplayPort（DP）≥3个（兼容HDMI扩展），单路最大分辨率≥7680×4320（8K），支持12-bit HDR输出； 
3. 核心性能：支持DirectX 12 Ultimate/Vulkan 1.3，具备硬件光追单元/AI加速核心，CUDA核心≥3840个（或同等性能流处理单元）； 
4. 兼容性：支持PCI Express 4.0及以上接口，适配主流工作站/台式机机箱，功耗≤500W（含散热解决方案）； 
4. 软件支持：环境和软件安装调试 
5. 质量保障：原厂正品，提供≥5年整机保修+上门售后服务，支持专业软件认证（如Adobe、RadiAnt DICOM Viewer、Maya等）。
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