	设备/服务采购需求表

	基础信息
	项目名称
	离心机

	
	数量/年限
	1台

	参数需求
	配置需求
	主机1台;水平转子 4组;
适配器2套 （50毫升*16和15毫升*40支）

	
	

设备技术性能/
服务参数需求



	
1. 具有开盖自动停机、超速报警及多种保护功能；
2. 最高转速：4000r/min
3. 转速偏差：±10rpm
4. 最大相对离心力：3400×g
5. 定时范围：1-99min59S
6. 加/减速曲线：1/0-9档
7. 采用停机防回荡技术减速时样品分离面平整清晰；不会出现二次悬沉现象； 
8. 整机噪音：≤65dB（A）
9. 电源：AC220V   50HZ
10. 输入功率：1.0KW
11. 外型尺寸：63*50*39cm  
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