	采购需求表

	
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]服务器（灾备虚拟化扩充）

	
	数量
	2台

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1、硬件规格：标准机架式设备，标配导轨
2、CPU：配置2颗第4代Inter至强金牌CPU，主频≥2.0GHz，单颗处理器≥16核，支持超线程和虚拟化技术
3、内存：配置≥8*32GB，4800MT/s内存
4、硬盘：配置≥2*480GB SSD+3*8TB HDD
5、主板：BIOS版本支持虚拟化技术，配置RAID卡
6、网卡：配置≥2个千兆电口，2个10Gb SFP+端口（含光模块）
7、风扇：冗余风扇，支持热插拔
8、电源：冗余交流电源，支持热插拔，工作电压220V（含电源线）
9、质保：5年原厂硬件保修，7*24小时技术支持
10、资质要求：（1）设备厂商具备中国质量认证中心颁发的3C认证；
（2）具备设备厂商授权代理证明
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