	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1 五叶钳：胸腔镜微创手术器械，展开   呈“五叶状”扇形，长度约35cm。
2 止血钳-4号直角肺叶钳：胸腔镜微创手术器械，可耐受高温消毒，为双关节器械，用于分离止血等操作，长度约32-36cm，器械头部弯90°，工作长度约1.5-2cm。
3 腔镜胸科卵圆钳：胸腔镜微创手术器械，可耐受高温消毒，为双关节器械，用于钳夹等操作，长度约32-36cm，器械头部呈“卵圆孔”状，钳体内侧含锯齿设计。
4 腔镜针持：胸腔镜微创手术器械，可耐受高温消毒，为双关节器械，用于胸腔镜缝合操作，长度约32-36cm，器械头部为弯头持针结构
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