	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	总体要求：按照数据上报接口契约完成所院数据对接，含鉴权、仪器台账、预约记录、培训通知、心跳等必接接口的开发与全流程联调；阶段一为标准对接（首次全量推送＋定时增量/心跳任务），阶段二在阶段一基础上改造为实时对接（数据变更即推、预约产生即推），两阶段可合并实施，也可分两期交付。
鉴权与安全接入：支持令牌/凭证接入，报文md5签名（CheckCode）统一封装，采用HTTPS 443端口传输，配合完成出口IP白名单报备。
register接口·换取上报令牌：通过凭证换取上报令牌，支持令牌失效后自动重新获取。
instruments接口·仪器台账上报：完成38项字段映射与校验（国标代码与名称成对校验、日期与枚举格式校验），支持首次全量建档，同一内部标识的数据增量更新。
bookings接口·预约记录上报：支持单条/批量推送，预约状态五态映射（待确认/已确认/已取消/已完成/已驳回），取消原因回传。
institution-info接口·培训通知与附件：支持培训通知富文本与附件列表同步，无内容时不调用接口。
heartbeat接口·心跳存活：每5–10分钟推送一次存活探测（含来源、心跳时间、待变更数量），心跳任务本身即为实时任务。
通用技术要求：符合契约约定的紧凑JSON报文、驼峰字段命名等通用实现要求；报价包含接口自测与院校门户联调验证（摊入各条目，不单列估时）。

	院校共享系统数据对接，涵盖全部必接接口的开发和联调；含阶段一标准对接与阶段二实时对接改造

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


