	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	服务器CPU：

‌核心数量:96核心/个
线程数量192线程
CPU主频:2.4GHz
内存通道数：12
内存规格：DDR5
动态加速频率:3.7GHz
L2缓存：96MB
L3缓存
:256MB
热设计功耗(TDP):360W
PCIe通道数：5.0×128条
散热器规格：SP5接口，铜底，6热管，解热功耗600W，双滚珠轴承
导热硅脂：导热系数14k/m.k，4根装,8.5g

服务器校验内存

‌内存规格：DDR5
内存容量：32GB
频率：4800MHz
内存接口类型：ECC RDIMM
备注：服务器专用内存

存储硬盘

‌机械硬盘：
容量：16TB
记录技术：CMR
转速：7200转
接口类型：SATA 6Gb/s
缓存大小：512MB
生产日期：2026年以后
	1.服务器CPU*2个
CPU原装外框支架2个
散热器:2个
硅脂： 2套

2.服务器校验内存 数量：12条

3.存储硬盘 带原装彩盒独立包装

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


