	参数需求
	配置需求
	1. 主机
2. 导线
3. 背包
4. 存储卡

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	①能连续记录患者的心电情况（主要为心律失常、ST段改变以及起搏器分析功能），记录时间≥24小时；
②为12导；③动态心电图软件具有自动分析功能。
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