	设备/服务采购需求表

	[bookmark: _GoBack]参数需求
	配置需求
	化学试剂助剂离子交换树脂再生剂，平均两个月用8袋 ，一年约50袋 ；小滤芯一次用6支，一年需更换两次； 专用反渗透膜8支，一年需更换一次；其它小配件如：液位雷达、不锈钢变频泵、不锈钢高压膜壳等（不限于以上3种小配件）需随坏随换。  

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	为防止滋生细菌，保障纯水水质，需要定期更换纯化学试剂助剂离子交换树脂再生剂，平均两个月用8袋 ，一年约50袋 ；小滤芯一次用6支，一年需更换两次； 专用反渗透膜8支，一年需更换一次；其它小配件如：液位雷达、不锈钢变频泵、不锈钢高压膜壳等（但不限于以上3种小配件）需随坏随换。  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



