	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	保证读片室会议系统的长周期安全稳定运行，定期巡检维护。包括投影等视频设备、麦克风音箱等音频设备和远程会诊系统等。
按照电声设备定期巡检和综合保养的要点，每周检查每台设备和线路，积极主动的向设备操作人员了解设备和系统的工作情况，培训会议人员规范操作。
维保巡检会议室：330读片会议室。
巡检设备有故障或报警时应及时消除，不能立即消除的故障和问题，须做详细记录，并及时告知操作人员，当天维修设备或提供备机（不低于现有投影的亮度），维修和配件的价格不超过市场标准。
服务时间：12月
	根据工作计划，每周2次巡检设备，检查会议室设备是否工作正常，每半年做设备保养维护。检查音视频信号线是否规整，排除老化挤压的风险，检查会议终端、摄像头、麦克风等设备的连接线缆是否牢固，避免松动或破损，每次巡检校准音频设备的音量和效果，发现啸叫或声音大小不合适及时调整，校准音频处理器的参数。投影仪测试画面亮度、色彩均匀性，清洁镜头及防尘罩，校准梯形校正，检查视频信号显示和切换是否正常，及时优化修正视频参数，保证视频显示正常，测试远程会诊设备是否正常，同时每次巡检设备时做设备除尘维护，使用超纤布轻拭设备表面，擦拭设备表面灰尘，特别是投影机镜头除尘和有源设备的除尘，保证设备散热工作正常。有重大会议，需要安排技术人员现场保障。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


